**项目需求：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工项目 | 数量 | 单位 | 说明 |
| 打餐操作间墙体拆除 | 22 | ㎡ | 原有墙体拆除包含清运卫生处理 |
| 打餐操作间原瓷砖铲除 | 39.76 | ㎡ | 原有墙面瓷砖拆除清运卫生处理 |
| 打餐候餐区隔断拆除 | 22.4 | ㎡ | 原有隔断拆除报价含清运建筑垃圾处理 |
| 用餐区东南区+玻璃隔断铁板部分拆除 | 50 | ㎡ | 1.按要求拆除 2.报价含拆除人工费用 3.含工具吊机费用 4.垃圾清运费用。 |
| 现打餐操作间及打餐台隔断拆除 | 1 | 项 | 原有隔断拆除报价含清运建筑垃圾处理 |
| 打餐台石材台面 | 9.3 | m | 1.石材为人造大理 2.石厚度为15mm宽度300mm 3.两边下卦 4.颜色由甲方指定。 |
| 打餐台整体施工安装工费 | 9.3 | m | 人工费用及安装工具运输费用。 |
| 打餐台隔断框架 | 29 | ㎡ | 1.骨架60mm\*100mm镀锌管 2.焊接施工 3.用国标、厚0.8mm、304不锈钢包裹 4.含施工辅材及工具消耗费用。 |
| 订制保温台 | 9 | m | 1.材质样式：多孔式（国标、厚0.8mm）304不锈钢； 2.电加热保温 3.尺寸台高80宽65下凸12；4.功率1.8KW以上； |
| 保温台运输安装 | 1 | 次 | 1.含运输上楼接通上下水跟电 2测试各项功能都正常。 |
| 隔断钢化玻璃 | 18 | ㎡ | 1.钢化玻璃厚度1.0 2.防高温防爆 3.交通运输施工安装 |
| 打餐操作间墙砖铺贴工费 | 39.76 | ㎡ | 1.报价含人工费及水泥黄沙等相关辅材 2.施工要求对缝铺贴瓷砖缝口用瓷砖填缝剂填缝 |
| 打餐台抬高 | 1 | 项 | 1.抬高现有打餐台台面15-20cm，台面与保温台上平面高度一致，保证保温台处于嵌入状态， 2.台面石材为人造大理 3.石厚度为15mm宽度300mm 4.两边下卦 5.颜色由甲方指定。 |
| 打餐台正面装饰 | 1 | 项 | 装修效果与原有装饰一致，具体以现场实际情况为准 |
| 白色格子砖 | 280 | 片 | 1. 瓷砖规格300\*600 2.类型：抛光砖 3.产地：广东 4.报价含运输搬运。

推荐品牌：蒙娜丽莎、马可波罗、东鹏。 |
| 打餐用餐区吊顶 | 65 | ㎡ | 1. 石膏板与配套专用轻钢龙骨固定 2.石膏板配套下层副龙骨间距600 3.主龙骨间距1200，用吊件与钢筋吊杆链接后找平。 4.面层材料品种 1200\*2400规格石膏板 5.报价包含材料运输、高空作业。
 |
| 刮腻子 | 160 | ㎡ | 1. 苏匠水性腻子 2.施工标准 普通顺平工艺 3.报价含人工费、材料费、运输、搬运费。

推荐品牌：立邦；三棵树多乐士； |
| 喷漆 | 160 | ㎡ | 1. 水性乳胶漆 2.施工方式：机器喷涂 3.报价含现场保护费用、喷涂工费。

推荐品牌：立邦；三棵树；多乐士。 |
| 电路施工 | 65 | ㎡ | 1.电路隐蔽施工 2.墙体或吊顶预埋 3.配有PE助燃管 4.报价含墙面开槽线路排布后还原，吊顶以上走线施工费用 |
| 电线 | 65 | ㎡ | 1. 管内照明线铜芯国标2.5m㎡ 2.管内插座线供打餐台电路用线铜芯4m㎡ 3.施工点位根据实际需求。

推荐品牌：江苏上上、无锡远东、安徽绿宝。 |
| 筒灯 | 30 | 个 | 1.LED照明40W；2.开孔尺寸120mm 3.含安装费 |
| 拆除部位顶地面修复还原 | 1 | 项 | 1.修复部分包含顶面地面两侧墙面 2.修复成程度参考周围基底墙面 3.含人工及相关使用材料 |
| 用餐区南侧还原塑钢框架玻璃隔断 | 20 | ㎡ | 1.还原框架：塑钢 2.材料规格：参考原有塑钢框架 3.玻璃材质：钢化3C 4.厚度按拆除玻璃厚度定做 5.报价含运输上楼搬运安装人工费用 |
| 用餐区南侧所有玻璃贴膜 | 60 | ㎡ | 1.贴膜材料：半透花纹波玻璃专用膜 2.作用：遮丑 3.报价含材料施工及清洁费用 |
| 东南侧墙面腻子乳胶漆翻新 | 95 | ㎡ | 1.原墙面铲除 2.从新做顺平工艺刮腻子 3.满喷乳胶漆 4.报价含材料施工及现场保护卫生清洁 |
| 用餐区南侧玻璃隔断下木饰面 | 12 | ㎡ | 1.木饰面材质：PE饰面板 安装要求：木方打底 3.报价含材料人工及搬运 |
| 总计 |  |  | 总价包含所有安装、人工、材料运输、开荒保洁、垃圾清运、安全等。 |